ZAŁĄCZNIK Nr 2

 pieczątka firmy

**OFERTA CENOWA**

|  |
| --- |
| **Dostawa pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego** |

* + - 1. Dane oferenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa firmy |  |
|  | Dokładny adres |  |
|  | Województwo |  |
|  | Adres do doręczeń |  |
|  | Osoba do kontaktów(imię, nazwisko, nr tel.) |  |
|  | NIP, REGON |  |
|  | Nr kierunkowy |  |
|  | Nr telefonu / faksu |  |
|  | Internet |  |
|  | e-mail |  |
|  | Nazwa Banku,nr konta |  |
|  | Data sporządzeniaoferty |  |
|  | Adres zamieszkania**\*** |  |
|  | PESEL**\*** |  |

**\*** dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG

# podpis i stanowisko upoważnionego przedstawiciela firmy

…………..............................

Miejscowość – data

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. pn. **„Dostawa pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego”** przedstawiamy ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1. Całkowita cenaza **dostawę pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego** wynosi:

**Nazwa producenta pojazdu: ............................................**

**Nazwa modelu pojazdu: ..................................................**

**Rodzaj nadwozia: ............................................................**

**Rok produkcji: .................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto zł za dostawę 1 szt. pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego | Ilość pojazdów (szt.) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | **Całkowita cena brutto zł** |
|  | 1 |  |  |  |

**SŁOWNIE CENA BRUTTO: ………………………………………………………………………….**

1. Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Zobowiązujemy się do dostawy pojazdu w terminie **8 miesięcy** od dnia zawarcia umowy zgodnie z SIWZ oraz do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych przez Zamawiającego.
3. Warunki płatności: w pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.
5. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**
6. Udzielamy gwarancji określonej poniżej:
	1. **Gwarancja na prawidłowe działanie kompletnego pojazdu, w tym na części mechaniczne oraz powłoki lakiernicze dostarczonego pojazdu, o której mowa w Rozdz. II ust. 13 pkt 1) lit. a) SIWZ**

na okres **……………………………………… miesięcy** od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu bezusterkowego odbioru technicznego pojazdu. `

* 1. **Gwarancja na perforację blachy, o której mowa w Rozdz. II ust. 13 pkt 1) lit. b) SIWZ**

na okres **……………………………………… miesięcy** od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu bezusterkowego odbioru technicznego pojazdu.

1. ***\*Proszę wypełnić, jeśli dotyczy:***
Oświadczam, że nie dysponujemy serwisem mobilnym i wskazujemy nazwę i adres stacji serwisowej pojazdów (w promieniu nie większym niż 30 km od miejsca dostawy pojazdu – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz, ul Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk): **…………………………………………………………….**

(nazwa, adres, dane kontaktowe).***\****

1. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Informacje zawarte na \_\_\_\_\_\_\_ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
3. Niniejsza Oferta została złożona na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do oferty są:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

............................dnia................................. ........................................................................

*/ podpis Wykonawcy –umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) Wykonawcy określony (określeni) w dokumencie rejestrowym/*

 ZAŁĄCZNIK Nr 3

pieczątka firmy

**OŚWIADCZENIE**

 W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie

**przetargu nieograniczonego**

|  |
| --- |
| **Dostawa pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego** |

oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie Rozdz. V ust. 42pozycja do 9e prawo do i 5 SIWZ.

***Oświadczam (my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję(my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty***

podpis i stanowisko

uprawnionego przedstawiciela firmy

…………..........................

miejscowość - data

ZAŁĄCZNIK Nr 4

#

pieczątka firmy

**OŚWIADCZENIE**

 W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie

**przetargu nieograniczonego**

|  |
| --- |
| **Dostawa pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego** |

**oświadczamy, że**

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.\*,
2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.\*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

\* niepotrzebne skreślić

podpis i stanowisko

uprawnionego przedstawiciela firmy

…………..........................

miejscowość - data

ZAŁĄCZNIK Nr 5

 pieczątka firmy

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, na **dostawę pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego** – nr post. **81/520/AM/2019**, oświadczam, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Data wykonania (podać termin rozpoczęcia i zakończenia)** | **Liczba wyprodukowanych i dostarczonych pojazdów** | **Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana dostawa** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** | wyprodukowanie i dostawa pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego, tj.…………………………………..………………………………….. |  |  |  |

**Do Oferty należy załączyć dowody potwierdzające, że w.w. dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te dostawy były wykonane**

........................., dn.............................

 (*miejscowość, data*)

Podpisano:....................................................................

(*imiona i* *nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy*)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

 pieczątka firmy

**POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANY POJAZD WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO**

Dane umieszczone w poniższej tabeli są potwierdzeniem wymagań stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. TYP MASZYNY** | pojazd dwudrogowy asenizacyjny wielofunkcyjny | tak/ nie | …………………… |
| **II. KOLOR NADWOZIA**  | lakier akrylowy oranż (RAL 2011) | tak/ nie | …………………… |
| **III. PODWOZIE POJAZDU** |
| 1. | Prędkość pojazdu: |
|  | - drogowa | min. 80 km/h | tak/ niepodać wartość w km/h | ………………………………………… |
|  | - jazdy po szynach | min. zakres 0 *–* 20 km/h | tak/ niepodać wartość w km/h | ………………………………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| 2.  | Zdolność pokonywania wzniesień na kołach ogumionych | min. 30% | tak/ niepodać wartość w % | ………………………………………… |
| 3. | Wymiary pojazdu: | musi być zachowana skrajnia kinematyczna dla taboru szynowego zgodnie z obowiązującymi normami | tak/ nie | …………………… |
| - długość | 7 500 *–* 8 500 mm | tak/ niepodać wartość w mm | ………………………………………… |
| - szerokość | 2 400 *–* 2 500 mm | tak/ niepodać wartość w mm | ………………………………………… |
| - wysokość | 2 800 – 3 300 mm | tak/ niepodać wartość w mm | ………………………………………… |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 16 000 – 18 000 kg | tak/ niepodać wartość w kg | ………………………………………… |
| 5. | Masa własna pojazdu | min 8 000 kg | tak/ niepodać wartość w kg | ………………………………………… |
| 6. | Silnik pojazdu | silnik z zapłonem samoczynnym spełniający normę EURO 6 | tak/ nie | …………………… |
| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| 7.  | Moc silnika | min. 160 kW | tak/ niepodać wartość w kW | ………………………………………… |
| 8. | Zawieszenie | resory przód i tył – wzmocnione, ze stabilizatorem osi tylnej | tak/ nie | …………………… |
| 9. | Ogumienie | 19-22,5 cali | tak/ niepodać wartość w calach | ………………………………………… |
| 10. | Zbiornik paliwa  | min. 150 l | tak/ niepodać wartość w litrach | ………………………………………… |
| **IV. KABINA** |
| 11. | Wyposażenie kabiny | kabina dwudrzwiowa | tak/ nie | …………………… |
| Siedzenia | min. 1+2 | tak/ nie | …………………… |
| Klimatyzacja | zależna od pracy silnika | tak/ nie | …………………… |
| Ogrzewanie | niezależne od pracy silnika | tak/ nie | …………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| **V. ZBIORNIK NA WODĘ** |
| 12. | Pojemność | min 7000 l | tak/ niepodać wartość w litrach | ………………………………………… |
| Materiał | stal | tak/ nie | …………………… |
| Możliwość napełnienia zbiornika z hydrantu | poprzez zawór beczki oraz przez okienko rewizyjne w górnej części beczki | tak/ nie | …………………… |
| Okienko rewizyjne do wlewania/ wsypywania nawozów | usytuowane w górnej części zbiornika na wodę | tak/ nie | …………………… |
| Okienko rewizyjne poziomu wody | usytuowane w widocznym miejscu | tak/ nie | …………………… |
| Dennica | z możliwością łatwego odkręcania w celu czyszczenia wnętrza zbiornika | tak/ nie | …………………… |
| Pompa wody | napędzana hydraulicznie | tak/ nie | …………………… |
| **VI.**  **UKŁAD WYCIĄGANIA NIECZYSTOŚCI** |
| 13. | Urządzenia do wyciągania nieczystości | możliwość wyciągania nieczystości z głębokości 6000 mm, wąż ssawny o średnicy 100 mm i długości 6000 mm oraz wąż ssawny o średnicy 50 mm i długości 6000 mm, aluminiowe koryta do przewożenia węży | tak/ nie | …………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| **VII.**  **UKŁAD MYJĄCY** |
| 14. | Urządzenie do mycia infrastruktury torowej | system mycia realizowany pistoletem pod wysokim ciśnieniem | tak/ nie | …………………… |
| 15. | Wąż z pistoletem | wąż ½ o długości min. 40 m na zwijadle mechanicznym służący do pistoletu i przepychania rur oraz dysze do kanalizacji 3 otwory do tyłu i 1 otwór do przodu | tak/ nie | …………………… |
| **VIII. UKŁAD PODLEWANIA** |
| 16. | Listwa zraszająca  | usytuowana z przodu i z tyłu pojazdu, sterowana elektrycznie | tak/ nie | …………………… |
| 17.  | Wydatek listwy zraszającej | od 1 do 5 litrów wody na 1 m2 przy prędkości 5 km/h | tak/ nie | …………………… |
| **IX. UKŁAD JEZDNY PO SZYNACH** |
| 18. | Rozstaw kół szynowych | 1435 mm | tak/ niepodać wartość w mm  | ………………………………………… |
| 19. | Zdolność pokonywania: |
| ­– wzniesienia | 8% | tak/ nie | …………………… |
| – promienia łuku toru | 19,0 m | tak/ nie | …………………… |
| – promienia łuku pionowego | 500,0 m | tak/ nie | …………………… |
| – przechyłki toru | do 150 mm | tak/ nie | …………………… |
| **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)** | **Jednostka/ sposób odpowiedzi** | **Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ** |
| 20. | Napęd pojazdu na kołach szynowych | niezależny od kół samochodu - hydrostatyczny | tak/ nie | …………………… |
| 21.  | Awaryjne podniesienie kół szynowych | pompa elektryczna i ręczna | tak/ nie | …………………… |
| 22.  | Oświetlenie i kamery wideo do podglądu wstawiania na koła szynowe | oświetlenie LED, monitor w kabinie kierowcy | tak/ nie | …………………… |
| **X. WYPOSAŻENIE DLA POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA DRODZE** |
| 23.  | Sygnały świetlne | sygnały świetlne – lampa zespolone koloru żółtego, zamontowana ma dachu pojazdu z napisem „POGOTOWIE TOROWE” oraz dodatkowa lampa błyskowa koloru żółtego, zamontowana w części tylnej pojazdu – tak, jak dla pojazdów wykonujących czynności na drodze | tak/ nie | …………………… |
| 24.  | Światła obrysowe  | na każdej stronie pojazdu  | tak/ nie | …………………… |

**Do oferty Wykonawca dołączy zdjęcia i informacje określające typ i model zaoferowanego pojazdu oraz szczegółowe parametry techniczne.**

…………………………………………..

 miejscowość i data

…………………………………………………..

 podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu